*Dimensions in mm*

**Front A-Arms**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| **Top** | | | |
| Front | 245 | 307.02 | 132.19 |
| Rear | 245 | 292.72 | -164.88 |
| Spherical Holder | 502.56 | 298.98 | -15.35 |
| **Bottom** | | | |
| Front | 105.94 | 145.76 | 194.72 |
| Rear | 105.94 | 145.76 | -204.26 |
| Spherical Holder | 531.71 | 104.46 | 0 |
| **Misc.** | | | |
| Chassis Toe | 266.45 | 122.03 | -80.07 |
| Upright Toe | 559.45 | 124.87 | -83.67 |
| Upright to Chassis Toe | 27.74 | 20.41 | 83.67 |
| Upright to Chassis Toe Hypotenuse | | 90.48 | |

**Rear A-Arms**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| **Top** | | | |
| Front | 308.17 | 276.99 | -1344.31 |
| Rear | 289.17 | 283.43 | -1582.67 |
| Spherical Holder | 490.41 | 298.77 | -1530 |
| **Bottom** | | | |
| Front | 287.61 | 120.78 | -1334.02 |
| Rear | 268.8 | 122.03 | -1582.67 |
| Spherical Holder | 531.71 | 104.46 | -1530 |
| **Misc.** | | | |
| Chassis Toe | 266.45 | 122.03 | -1610.07 |
| Upright Toe | 559.45 | 124.87 | -1613.67 |
| Upright to Chassis Toe | 28.03 | 26.82 | 81.8 |
| Upright to Chassis Toe Hypotenuse | | 90.53 | |

**Differences & Angles**

Toe Upright Relative: 194.52  
Upright Height: 195  
Tyre Diameter: 406.4   
Tyre Radius: 203.2

Front KPI: 7.5 degrees  
Rear KPI: 11 degrees  
Static Toe Angle: 0

Rear left tire chassis pickups (m)

-0.1650 0.2575 1.4228 Upper Front

-0.1650 0.2669 1.7038 Upper Rear

-0.1650 0.1422 1.4023 Lower Front

-0.1650 0.1422 1.6716 Lower Rear

Rear left tire upright pickups

-0.4924 0.3007 1.5007 Upper Spherical

-0.5300 0.1057 1.5006 Lower Spherical

Front left tire chassis pickups (mm)

-234.92 304.15 -173.45

-234.92 299.15 137.51

-164.67 141.22 -201.43

-169.65 140.74 138.54

Front left tire upright pickups

-504.25 300.7 -19.07

-530 105.7 -34.41